|  |  |
| --- | --- |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНСИНЕРАТОРА АМТ-150 | |
| Загрузка: | **До 150 кг** |
| Объем камеры: | **0,34м3** |
| Мощность: | **35-50 кг/час** |
| Размеры загрузочного люка: | **954 мм \* 652 мм** |
| Габаритные размеры: (длина / ширина / высота) | **2148 мм / 1350 мм / 2234 (4234) мм** |
| Вес: | **2500 кг** |
| Камера дополнительного сжигания: | **Есть** |
| Колосниковые решетки | **нет** |
| Открытие люка лебёдкой | **Ручная лебёдка** |
| Футеровка: | **Шамотный огнеупорный кирпич толщиной 120 мм** |
| Горелки Lamboghini (Италия): | **газ/дизель** |
| Кол-во горелок основной камеры: | **1 шт.ECO-8/EM-9** |
| Кол-во горелок камеры дожига: | **1 шт.ECO-8/EM-9** |
| Кол-во дутьевых вентиляторов: | **нет** |
| Расход дизельного топлива: | **6- 17 л/ч [\*](https://izhtel-incinerator.ru/oborudovanie-utilizatsii-othodov/incinerator-izhtel-400-kg.html" \l "rashod" \o "Средний расход топлива на одну горелку)** |
| Расход природного газа: | **8,64- 18 м3/ч [\*](https://izhtel-incinerator.ru/oborudovanie-utilizatsii-othodov/incinerator-izhtel-400-kg.html" \l "rashod" \o "Средний расход топлива на одну горелку)** |
| Датчики температуры: | **Керамические термопары** |
| Пульт управления: | **Автоматический, IP 54** |
| Электропитание: | **220В / 20А / 50Гц** |
| Автовоспламенение: | **Да** |
| Температура горения: | **800-1200 °С** |
| Вес остатков сгорания: | **Не более 5%** |