|  |  |
| --- | --- |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНСИНЕРАТОРА АМТ-1500 | |
| Загрузка: | **До 1500 кг** |
| Объем камеры: | **3,34м3** |
| Мощность: | **До 300 кг/час** |
| Размеры загрузочного люка: | **2416 мм \* 1135 мм** |
| Габаритные размеры: (длина / ширина / высота (с трубой)) | **4830 мм / 2200 мм / 3500 ( 6345) мм** |
| Вес: | **16000 кг** |
| Камера дополнительного сжигания: | **Есть** |
| Транспортировочные размеры  (длина / ширина / высота) | **7000 / 2400 / 1600 мм** |
| Открытие люка лебёдкой | **Электрическая лебёдка** |
| Футеровка: | **Шамотный огнеупорный кирпич толщиной 230 мм**  **+ 10 мм асбокартон** |
| Горелки Lamboghini (Италия): | **Дизель/газ** |
| Кол-во горелок основной камеры: | **ЭСО-10/ЕМ-12 - 3 шт.** |
| Кол-во горелок камеры дожига: | **ЭСО-15/ЕМ-18 - 1 шт.** |
| Кол-во дутьевых вентиляторов | **AORB 180-60 - 1 шт.** |
| Колосниковые решетки | **740х210 – 15 шт.** |
| Расход дизельного топлива: | **28 – 60 л/ч**[**\***](https://izhtel-incinerator.ru/oborudovanie-utilizatsii-othodov/incinerator-izhtel-400-kg.html#rashod) |
| Расход природного газа: | **40 – 68 м3/ч**[**\***](https://izhtel-incinerator.ru/oborudovanie-utilizatsii-othodov/incinerator-izhtel-400-kg.html#rashod) |
| Датчики температуры: | **Керамические термопары** |
| Пульт управления: | **Автоматический, IP 54** |
| Электропитание: | **220В / 20А / 50Гц** |
| Автовоспламенение: | **Да** |
| Температура горения: | **800-1200 °С** |
| Вес остатков сгорания: | **Не более 5%** |