|  |
| --- |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ Инсинератора 6 м3** |
| **Загрузка:** | **До 3000**  |
| **Объем камеры сгорания: м3** | **6,2** |
| **Объем камеры дожигания: м3** | **6,4** |
| **Мощность: кг/час** | **До 500\*** |
| **Размеры загрузочного проема: мм** | **3213х1508** |
| **Габаритные размеры: (длина / ширина / высота), мм****(с трубой дымохода)** | **7500х3200х4050 (8300)** |
| **Общий вес, кг** | **28700** |
| **Футеровка , мм** | **Шамотный огнеупорный кирпич толщиной 230 + 10 мм асбокартон** |
| **Футеровка крышки, мм** | **Zблок толщиной 150** |
| **Длина трубы дымохода, мм** | **6000** |
| **Диаметр трубы дымохода, мм** | **Ф 530** |
| **Кол-во горелок основной камеры, шт.** | **ЭСО-15/ЕМ-18 - 3** |
| **Кол-во горелок камеры дожига, шт.** | **ЭСО-22/ЕМ-26 - 1** |
| **Дутьевой вентилятор (доп. опция), шт.** | **1** |
| **Расход дизельного топлива, л/ч** | **32,5-66,4** |
| **Расход природного газа:** | **42,6-75,6** |
| **Датчики температуры:** | **Керамические термопары** |
| **Пульт управления:** | **Автоматический, IP 54** |
| **Электропитание:****Электропотребление:** | **220В / 20А / 50Гц.****От 0,7 до 1 кВт.** |
| **Автовоспламенение:** | **Да** |
| **Температура горения:** | **До 1100°С** |
| **Вес остатков сгорания:** | **Не более 5%** |
| **Открывание загрузочного люка** | **Таль электрическая****Канатная 2т** |
| **Колосниковые решетки, шт.** | **900х250****15 шт.** |