|  |  |
| --- | --- |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНСИНЕРАТОРА АМТ-1000 | |
| Загрузка: | **До 1200 кг** |
| Объем камеры: | **2,58м3** |
| Мощность: | **250-310 кг/час** |
| Размеры загрузочного люка: | **2352 мм \* 1097 мм** |
| Габаритные размеры: (длина / ширина / высота) | **4515 мм / 2160 мм / 2656 (5662) мм** |
| Вес: | **10200 кг** |
| Камера дополнительного сжигания: | **Есть** |
| Колосниковые решетки | **9 шт. 950х250** |
| Открытие люка лебёдкой | **Электрическая лебёдка** |
| Футеровка: | **Шамотный огнеупорный кирпич толщиной 230 см** |
| Горелки Lamboghini (Италия): | **газ/дизель** |
| Кол-во горелок основной камеры: | **2 шт.** |
| Кол-во горелок камеры дожига: | **1 шт.** |
| Кол-во дутьевых вентиляторов: | **1** |
| Расход дизельного топлива: | **17 – 38,1 л/ч**[**\***](https://izhtel-incinerator.ru/oborudovanie-utilizatsii-othodov/incinerator-izhtel-400-kg.html#rashod) |
| Расход природного газа: | **14.32 – 33,14 м3/ч**[**\***](https://izhtel-incinerator.ru/oborudovanie-utilizatsii-othodov/incinerator-izhtel-400-kg.html#rashod) |
| Датчики температуры: | **Керамические термопары** |
| Пульт управления: | **Автоматический, IP 54** |
| Электропитание: | **220В / 20А / 50Гц** |
| Автовоспламенение: | **Да** |
| Температура горения: | **800-1200 °С** |
| Вес остатков сгорания: | **Не более 5%** |