|  |  |
| --- | --- |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНСИНЕРАТОРА АМТ-1500 | |
| Загрузка: | **До 1600 кг** |
| Объем камеры: | **3,41м3** |
| Мощность: | **290-340 кг/час** |
| Размеры загрузочного люка: | **2462 мм \* 1220 мм** |
| Габаритные размеры: (длина / ширина / высота) | **4824 мм / 2525 мм / 6220мм** |
| Вес: | **15500 кг** |
| Камера дополнительного сжигания: | **Есть** |
| Открытие люка лебёдкой | **Электрическая лебёдка** |
| Футеровка: | **Шамотный огнеупорный кирпич толщиной 230 мм** |
| Горелки Lamboghini (Италия): | **газ/дизель** |
| Кол-во горелок основной камеры: | **2 шт.** |
| Кол-во горелок камеры дожига: | **1 шт.** |
| Кол-во дутьевых вентиляторов: | **1 шт.** |
| Расход дизельного топлива: | **19 – 40,1 л/ч**[**\***](https://izhtel-incinerator.ru/oborudovanie-utilizatsii-othodov/incinerator-izhtel-400-kg.html#rashod) |
| Расход природного газа: | **15 – 36,21 м3/ч**[**\***](https://izhtel-incinerator.ru/oborudovanie-utilizatsii-othodov/incinerator-izhtel-400-kg.html#rashod) |
| Датчики температуры: | **Керамические термопары** |
| Пульт управления: | **Автоматический, IP 54** |
| Электропитание: | **220В / 20А / 50Гц** |
| Автовоспламенение: | **Да** |
| Температура горения: | **800-1200 °С** |
| Вес остатков сгорания: | **Не более 5%** |