|  |
| --- |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНСИНЕРАТОРА АМТ-2000 |
| Загрузка: | **До 2000 кг** |
| Объем камеры: |  **4,3м3** |
| Мощность: | **350-450 кг/час** |
| Размеры загрузочного проема: | **2376 мм \* 1350 мм** |
| Габаритные размеры:(длина / ширина / высота), мм | **5010 / 2346 / 3561 ( 6561 )** |
| Вес: | **18000 кг** |
| Камера дополнительного сжигания: | **Есть**  |
| Открытие люка лебёдкой | **Электрическая лебёдка** |
| Футеровка: | **Шамотный огнеупорный кирпич толщиной 240 мм** |
| Колосниковые решетки | **наличие** |
| Автозагрузка | **Доп. опция** |
| Горелки Lamboghini (Италия): | **газ/дизель** |
| Кол-во горелок основной камеры: | **3 шт.** |
| Кол-во горелок камеры дожига: | **1 шт.** |
| Кол-во дутьевых вентиляторов: | **1 шт.** |
| Расход дизельного топлива: | **22 – 46,3 л/ч**[**\***](https://izhtel-incinerator.ru/oborudovanie-utilizatsii-othodov/incinerator-izhtel-400-kg.html#rashod) |
| Расход природного газа: | **23 – 52,31 м3/ч**[**\***](https://izhtel-incinerator.ru/oborudovanie-utilizatsii-othodov/incinerator-izhtel-400-kg.html#rashod) |
| Датчики температуры: | **Керамические термопары** |
| Пульт управления: | **Автоматический, IP 54** |
| Электропитание: | **220В / 20А / 50Гц** |
| Автовоспламенение: | **Да** |
| Температура горения: | **800-1200 °С** |
| Вес остатков сгорания: | **Не более 5%** |
| Колосниковые решетки: | **3 ряда по 6 штук (18 штук) 520х220** |