|  |
| --- |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНСИНЕРАТОРА АМТ-300 |
| Загрузка: | **До 350 кг.** |
| Объем камеры: | **0,75 м3** |
| Мощность: | **70 - 110 кг/час.** |
| Размеры загрузочного люка: | **1250 мм \* 750 мм.** |
| Габаритные размеры:(длина / ширина / высота) | **2730 мм / 1400 мм / 4200 мм.** |
| Вес: | **3600 кг.** |
| Камера дополнительного сжигания: | **Есть .** |
| Открытие люка лебёдкой | **Механическая лебёдка.** |
| Футеровка: | **Шамотный огнеупорный кирпич толщиной 12 см.** |
| Горелки Lamboghini (Италия): | **газ/дизель - ЭКО 10 (камера сгорания); ЭКО 8 (камера дожига).** |
| Кол-во горелок основной камеры: | **1 шт.** |
| Кол-во горелок камеры дожига: | **1 шт.** |
| Кол-во дутьевых вентиляторов: | **Доп. Опция.** |
| Расход дизельного топлива: | **8 - 19 л/ч**[**\***](https://izhtel-incinerator.ru/oborudovanie-utilizatsii-othodov/incinerator-izhtel-400-kg.html#rashod) |
| Расход природного газа: | **9.3- 21.1 м3/ч**[**\***](https://izhtel-incinerator.ru/oborudovanie-utilizatsii-othodov/incinerator-izhtel-400-kg.html#rashod) |
| Датчики температуры: | **Керамические термопары.** |
| Пульт управления: | **Автоматический, IP 54.** |
| Электропитание: | **220В / 20А / 50Гц.** |
| Автовоспламенение: | **Да.** |
| Температура горения: | **800-1200 °С.** |
| Вес остатков сгорания: | **Не более 5.** |
| Колосниковые решетки:  | **Нет.** |