|  |
| --- |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЕМАТОРА 1500 |
| Загрузка: | **До 1500 кг** |
| Объем камеры: м3 | **3,2** |
| Мощность: кг/час | **300-350** |
| Размеры загрузочного проема: мм | **1944\*1166** |
| Габаритные размеры: без трубы дымохода(длина / ширина / высота), мм | **3020\*2050\*3150** |
| Транспортировочные размеры (ДхШхВ), мм | **3020\*2050\*1800** |
| Вес, кг | **6100** |
| Футеровка , мм | **Шамотный огнеупорный кирпич толщиной 120** |
| Футеровка крышки, мм | **Zблок толщиной 120** |
| Длина трубы дымохода, мм | **1500** |
| Диаметр трубы дымохода, мм | **Ф219** |
| Горелки Lamboghini (Италия): газ/дизель | **ЭСО-15/ЕМ-18** |
| Кол-во горелок основной камеры, шт. | **2** |
| Расход дизельного топлива, л/ч | **14-29,6** |
| Расход природного газа: | **19,8-34** |
| Датчики температуры: | **Термопары** |
| Пульт управления: | **Автоматический, IP 54** |
| Электропитание:Электропотребление: | **220В / 20А / 50Гц.****От 0,7 до 1 кВт.** |
| Автовоспламенение: | **Да** |
| Температура горения: | **До 850°С** |
| Вес остатков сгорания: | **Не более 5%** |
| Открывание загрузочного люка | **Ручная лебедка** |
| Колосниковые решетки 520х220 | **12** |