|  |  |
| --- | --- |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЕМАТОРА 3000 | |
| Загрузка: | **До 3000 кг** |
| Объем камеры: м3 | **5,6** |
| Мощность: кг/час | **500-550** |
| Размеры загрузочного проема: мм | **3750\*1166** |
| Габаритные размеры: без трубы дымохода (длина / ширина / высота), мм | **5810\*2250\*3800** |
| Транспортировочные размеры (ДхШхВ), мм | **5810\*1800\*1800** |
| Вес, кг | **10500** |
| Футеровка , мм | **Шамотный огнеупорный кирпич толщиной 120** |
| Футеровка крышки, мм | **Zблок толщиной 120** |
| Длина трубы дымохода, мм | **2000** |
| Диаметр трубы дымохода, мм | **Ф325** |
| Горелки Lamboghini (Италия): газ/дизель | **ЭСО-15/ЕМ-18** |
| Кол-во горелок основной камеры, шт. | **3** |
| Расход дизельного топлива, л/ч | **21-44,4** |
| Расход природного газа: | **29,7-51** |
| Датчики температуры: | **Термопары** |
| Пульт управления: | **Автоматический, IP 54** |
| Электропитание:  Электропотребление: | **220В / 20А / 50Гц.**  **От 0,7 до 1 кВт.** |
| Автовоспламенение: | **Да** |
| Температура горения: | **До 850°С** |
| Вес остатков сгорания: | **Не более 5%** |
| Открывание загрузочного люка | **Таль электрическая** |
| Колосниковые решетки 520х220 | **23** |