|  |
| --- |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЕМАТОРА 50 |
| Загрузка: | **До 50 кг** |
| Объем камеры: | **0,13 м3** |
| Мощность: | **15-25 кг/час** |
| Размеры загрузочного люка: | **450\*300 мм** |
| Габаритные размеры:(длина / ширина / высота) | **1213 мм / 802 мм / 2373 мм** |
| Вес: | **727 кг** |
| Футеровка: | **Шамотный огнеупорный кирпич толщиной 12 см** |
| Диаметр трубы дымохода | **Ф 133** |
| Горелки Lamboghini (Италия): | **газ/дизель** |
| Кол-во горелок основной камеры: | **1 шт.** |
| Расход дизельного топлива: | **3 -8,5 л/ч**[**\***](https://izhtel-incinerator.ru/oborudovanie-utilizatsii-othodov/incinerator-izhtel-400-kg.html#rashod) |
| Расход природного газа: | **4,32- 9 м3/ч**[**\***](https://izhtel-incinerator.ru/oborudovanie-utilizatsii-othodov/incinerator-izhtel-400-kg.html#rashod) |
| Датчики температуры: | **Термопары** |
| Пульт управления: | **Автоматический, IP 54** |
| Электропитание: | **220В / 20А / 50Гц** |
| Автовоспламенение: | **Да** |
| Температура горения: | **До 850°С** |
| Вес остатков сгорания: | **Не более 5%** |
|  |  |