|  |
| --- |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНСИНЕРАТОРА АМТ-500 |
| Загрузка: | **До 550 кг** |
| Объем камеры: | **1.20 м3** |
| Мощность: | **70 - 110 кг/час** |
| Размеры загрузочного люка: | **1500 мм \* 900 мм** |
| Габаритные размеры:(длина / ширина / высота) | **3250 мм / 1860 мм / 4320 мм** |
| Вес: | **4300 кг** |
| Камера дополнительного сжигания: | **Есть**  |
| Открытие люка лебёдкой | **Механическая лебёдка** |
| Футеровка: | **Шамотный огнеупорный кирпич толщиной 12 см** |
| Горелки Lamboghini (Италия): | **газ/дизель** |
| Кол-во горелок основной камеры: | **1 шт.** |
| Кол-во горелок камеры дожига: | **1 шт.** |
| Кол-во дутьевых вентиляторов: | **Доп. опция** |
| Расход дизельного топлива: | **10 – 23.3 л/ч [\*](https://izhtel-incinerator.ru/oborudovanie-utilizatsii-othodov/incinerator-izhtel-400-kg.html%22%20%5Cl%20%22rashod%22%20%5Co%20%22%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%20%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D1%83)** |
| Расход природного газа: | **12.3-25.1 м3/ч [\*](https://izhtel-incinerator.ru/oborudovanie-utilizatsii-othodov/incinerator-izhtel-400-kg.html%22%20%5Cl%20%22rashod%22%20%5Co%20%22%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%20%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D1%83)** |
| Датчики температуры: | **Керамические термопары** |
| Пульт управления: | **Автоматический, IP 54** |
| Электропитание: | **220В / 20А / 50Гц** |
| Автовоспламенение: | **Да** |
| Температура горения: | **800-1200 °С** |
| Вес остатков сгорания: | **Не более 5%** |