|  |
| --- |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЕМАТОРА 300 |
| Загрузка: | **До 300 кг** |
| Объем камеры: | **0,74 м3** |
| Мощность: | **80-120 кг/час** |
| Размеры загрузочного проема: | **1032\*742 мм** |
| Габаритные размеры:(длина / ширина / высота) |  **2200 мм / 1690 мм / 2800 мм** |
| Транспортировочные размеры (ДхШхВ), мм | **2200 мм / 1550 мм / 1500 мм** |
| Вес: | **2530 кг** |
| Футеровка: | **Шамотный огнеупорный кирпич толщиной 12 см** |
| Диаметр трубы дымохода | **Ф 219** |
| Горелки: дизель / газ | **ECO-15/EM-18BTL 14/BTG 15** |
| Кол-во горелок основной камеры: | **1 шт.** |
| Расход дизельного топлива: | **7 - 14,8 л/ч**[**\***](https://izhtel-incinerator.ru/oborudovanie-utilizatsii-othodov/incinerator-izhtel-400-kg.html#rashod) |
| Расход природного газа: | **8 – 16,1 м3/ч**[**\***](https://izhtel-incinerator.ru/oborudovanie-utilizatsii-othodov/incinerator-izhtel-400-kg.html#rashod) |
| Датчики температуры: | **Термопары** |
| Пульт управления: | **Автоматический, IP 54** |
| Электропитание: | **220В / 20А / 50Гц** |
| Автовоспламенение: | **Да** |
| Температура горения: | **До 750°С** |
| Вес остатков сгорания: | **Не более 5%** |
| Колосники: | **520х220 – 7 шт.** |