|  |  |
| --- | --- |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЕМАТОРА 500 | |
| Загрузка: | **До 500 кг** |
| Объем камеры: | **1,13 м3** |
| Мощность: | **140-180 кг/час** |
| Размеры загрузочного проема: | **1262\*802 мм** |
| Габаритные размеры: (длина / ширина / высота) | **2400 мм / 1750 мм / 2865 мм** |
| Транспортировочные размеры (ДхШхВ), мм | **2400 мм / 1750 мм / 1460 мм** |
| Вес: | **2946 кг** |
| Футеровка: | **Шамотный огнеупорный кирпич толщиной 12 см** |
| Диаметр трубы дымохода | **Ф 219** |
| Горелки Lamboghini (Италия): дизель / газ | **ECO-15/EM-18 BTL 14/BTG 15** |
| Кол-во горелок основной камеры: | **1 шт.** |
| Расход дизельного топлива: | **7 - 14,8 л/ч [\*](https://izhtel-incinerator.ru/oborudovanie-utilizatsii-othodov/incinerator-izhtel-400-kg.html" \l "rashod" \o "Средний расход топлива на одну горелку)** |
| Расход природного газа: | **8 – 16,1 м3/ч [\*](https://izhtel-incinerator.ru/oborudovanie-utilizatsii-othodov/incinerator-izhtel-400-kg.html" \l "rashod" \o "Средний расход топлива на одну горелку)** |
| Датчики температуры: | **Термопары** |
| Пульт управления: | **Автоматический, IP 54** |
| Электропитание: | **220В / 20А / 50Гц** |
| Автовоспламенение: | **Да** |
| Температура горения: | **До 750°С** |
| Вес остатков сгорания: | **Не более 5%** |
| Колосники: | **520х220 – 8 шт.** |