|  |
| --- |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЕМАТОРА 750 |
| Загрузка: | **До 750 кг** |
| Объем камеры: | **1,7 м3** |
| Мощность: | **140-180 кг/час** |
| Размеры загрузочного проема: | **1262\*852 мм** |
| Габаритные размеры:(длина / ширина / высота) | **2450 мм / 1800 мм / 3000 мм** |
| Транспортировочные размеры (ДхШхВ), мм | **2450 мм / 1800 мм / 1600 мм** |
| Вес: | **3042 кг** |
| Футеровка: | **Шамотный огнеупорный кирпич толщиной 12 см** |
| Диаметр трубы дымохода | **Ф 219** |
| Горелки: дизель / газ | **ECO-20/EM-18****BTL 20/BTG 15** |
| Кол-во горелок основной камеры: | **1 шт.** |
| Расход дизельного топлива: | **7 - 14,8 л/ч [\*](https://izhtel-incinerator.ru/oborudovanie-utilizatsii-othodov/incinerator-izhtel-400-kg.html%22%20%5Cl%20%22rashod%22%20%5Co%20%22%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%20%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D1%83)** |
| Расход природного газа: | **8 – 16,1 м3/ч [\*](https://izhtel-incinerator.ru/oborudovanie-utilizatsii-othodov/incinerator-izhtel-400-kg.html%22%20%5Cl%20%22rashod%22%20%5Co%20%22%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%20%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D1%83)** |
| Датчики температуры: | **Термопары** |
| Пульт управления: | **Автоматический, IP 54** |
| Электропитание: | **220В / 20А / 50Гц** |
| Автовоспламенение: | **Да** |
| Температура горения: | **До 750°С** |
| Вес остатков сгорания: | **Не более 5%** |
| Колосники: | **520х220 – 8 шт.** |