|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЕМАТОРА 1500** | | |
| **Загрузка:** | **До 1500 кг** | |
| **Объем камеры: м3** | **3,2** | |
| **Мощность: кг/час** | **300-350** | |
| **Размеры загрузочного проема: мм** | **1762\*1232** | |
| **Габаритные размеры: без трубы дымохода (длина / ширина / высота), мм** | **3200\*2260\*1890 (3300)** | |
| **Транспортировочные размеры (ДхШхВ), мм** | **3200\*2100\*1890** | |
| **Вес, кг** | **5400** | |
| **Футеровка , мм** | **Шамотный огнеупорный кирпич толщиной 120** | | |
| **Футеровка крышки, мм** | **Zблок толщиной 120** | | |
| **Длина трубы дымохода, мм** | **1500** | |
| **Диаметр трубы дымохода, мм** | **Ф219** | |
| **Горелки: дизель / газ** | **ЭСО-15/ЕМ-16**  **BTL 14/BTG 15** | |
| **Кол-во горелок основной камеры, шт.** | **2** | |
| **Расход дизельного топлива, л/ч** | **14-29,6** | |
| **Расход природного газа:** | **19,8-34** |
| **Датчики температуры:** | **Термопары** |
| **Пульт управления:** | **Автоматический, IP 54** |
| **Электропитание:**  **Электропотребление:** | **220В / 20А / 50Гц.**  **От 0,7 до 1 кВт.** |
| **Автовоспламенение:** | **Да** |
| **Температура горения:** | **До 750°С** |
| **Вес остатков сгорания:** | **Не более 5%** |
| **Открывание загрузочного люка** | **Таль электрическая** | |
| **Колосниковые решетки 740х210** | **12** | |