|  |
| --- |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЕМАТОРА 4000** |
| **Загрузка:** | **До 4000 кг** |
| **Объем камеры: м3** | **7,8** |
| **Мощность: кг/час** | **500-550** |
| **Размеры загрузочного проема: мм** | **2772\*1502** |
| **Габаритные размеры: (длина / ширина / высота), мм** | **4450\*2620\*4200** |
| **Транспортировочные размеры (ДхШхВ), мм** | **4450\*2200\*2280** |
| **Вес, кг** | **9350** |
| **Футеровка , мм** | **Шамотный огнеупорный кирпич толщиной 120** |
| **Футеровка крышки, мм** | **Zблок толщиной 120** |
| **Длина трубы дымохода, мм** | **2000** |
| **Диаметр трубы дымохода, мм** | **Ф325** |
| **Горелки: дизель / газ** | **ECO-15 / ЕМ-18****BTL 14/BTG 15** |
| **Кол-во горелок основной камеры, шт.** | **3** |
| **Расход дизельного топлива, л/ч** | **21-44,4** |
| **Расход природного газа:** | **31,44-53,64** |
| **Датчики температуры:** | **Термопары** |
| **Пульт управления:** | **Автоматический, IP 54** |
| **Электропитание:****Электропотребление:** | **220В / 20А / 50Гц.****От 0,7 до 1 кВт.** |
| **Автовоспламенение:** | **Да** |
| **Температура горения:** | **До 750°С** |
| **Вес остатков сгорания:** | **Не более 5%** |
| **Открывание загрузочного люка** | **Таль электрическая** |
| **Колосниковые решетки 900х250** | **15** |